사 업 장 명	(주)대진에프엠씨	송 풍 기	100CMM×230㎜Aq×10HP
시 설 명	여과집진시설	여과포 면적	57.6㎡
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 150㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type (100㎥/min)	공 사 기 간	2023. 04. ~ 2023. 05.
규 격	1600W×1900L×5200H	방지시설업체명		(주) 덕 성 그 린 텍 DUCKSEONG GREEN.CO., LTD.
설계 및 시공자	설계 : (주) 덕성그린텍 / 연락처 (032-568-5077) 시공 : (주) 덕성그린텍 / 연락처 (032-568-5077)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.