사 업 장 명	창우케미칼(주)2공장
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	54m2 = 2.25m2/개 × 24개
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 80m3/min	공 사 기 간	2023. . . ~ 2023. .
규 격	920W × 1,870L × 1,810H	방지시설업체명
			㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.