사업장명	양지산업개발(주)
시 설 명	관성력집진시설
형식및용량	550㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	2,440W×3,660L×3,050H	방지시설업체명	㈜삼진환경
설계및시공자	설계 및 시공 : ㈜삼진환경 / 연락처 : (032-582-0402)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사업장명	양지산업개발(주)	송 풍 기	550CMM×350mmAq×55KW
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	512㎡=8.0㎡/개×64개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE Type 550㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	2,440W×3,050L×3,050H	방지시설업체명	㈜삼진환경
설계및시공자	설계및시공 : ㈜삼진환경 / 연락처 : (032-582-0402)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.