사업장명	(주)예다지도어	송 풍 기	700CMM×300mmAq×75HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	388.8㎡=1.62㎡/개×240개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 700㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	6,096W×3,048L×7,348H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022