사업장명	태상금속
시 설 명	관성력집진시설
형식및용량	200㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	914W×2,440L×4,359H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	태상금속	송 풍 기	200CMM×250mmAq×20HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	172.8㎡=7.2㎡/개×24개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 200㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	1,220W×2,440L×6,452H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022