사업장명	(주)도진테크	송 풍 기	-
시 설 명	<방-1> (1차)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	129.6㎡=2.7㎡/개×48개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 145㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	1,300W×2,070L×4,840H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	(주)도진테크	송풍기	145CMM×250mmAq×15HP
시설명	<방-1> (2차)흡착에 의한 시설	흡착제교환주기	4개월/회 (교체방법:일괄교체)
		흡 착 제 량	6.25㎡×0.3mH×2단X0.5kg/㎥
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	A/C Tower 145㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2020. .
규격	1,950W×2,500L×2,500H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	(주)도진테크
시 설 명	<방-2> (1차)원심력집진시설 (CYCLONE)
형식및용량	접선유입식 145㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	∅1,150×4,600H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	(주)도진테크	송 풍 기	-
시 설 명	<방-2> (2차)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	194.4㎡=8.1㎡/개×24개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 145㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	1,200W×2,440L×5,920H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	(주)도진테크	송풍기	145CMM×400mmAq×25HP
시설명	<방-2> (3차)흡착에 의한 시설	흡착제교환주기	4개월/회 (교체방법:일괄교체)
		흡 착 제 량	3.477㎡×0.35mH×2단X0.5kg/㎥
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	A/C Tower 145㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2020. .
규격	1,830W×2,440L×2,830H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022