사업장명	㈜타이거일렉		송풍기	600㎥/min × 250mmAq × 45kw
시설명	흡수에의한시설 (WET SCRUBBER)		순환펌프	1.2㎥/min × 15mH × 7.5kw
			순환수 교체주기	7일/회
용량	600㎥/min		공사기간	2023.09. ∼ 2023.10.
규격	ø3,250 × 6,000H		방지시설 업체명	㈜극동이씨티
설계 및 시공자	㈜극동이씨티 / ☏ 032) 578-2175~6
이 시설은 국비•인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업-