사업장명	케이알금속
시 설 명	관성력집진시설
형식및용량	750㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	2,590W×3,750L×6,765H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	케이알금속
시 설 명	원심력집진시설 (CYCLONE)
형식및용량	접선유입식 750㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	∅2,635×10,829H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	케이알금속	송 풍 기	750CMM×350mmAq×120HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	705.6㎡=1.96㎡/개×360개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 750㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	3,048W×7,620L×9,507H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022