사 업 장 명	(주)하나컴머셜	송 풍 기	100CMM× 250㎜Aq× 10HP
시 설 명	여과집진시설	여과포 면적	65㎡ = 2.71㎡/개×24개
		여과포 재질	CARTRIDGE(P.E)
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 150㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 100㎥/min	공 사 기 간	2023. 08. .~ 2023. 10 .
규 격	1,700W × 900L × 2,150H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	(주)하나컴머셜	송 풍 기	100CMM× 270㎜Aq× 10HP
시 설 명	여과집진시설	여과포 면적	65㎡ = 2.71㎡/개×24개
		여과포 재질	CARTRIDGE(P.E)
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 150㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 100㎥/min	공 사 기 간	2023. 08. .~ 2023. 10 .
규 격	1,700W × 900L × 2,150H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.