사업장명	(주)유일후랜지	송 풍 기	500CMM×250mmAq×50HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	259.2㎡=7.2㎡/개×36개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 500㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	1,970W×1,970L×6,020H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	대경금속(주)	송 풍 기	350CMM×220mmAq×30HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	200㎡=4㎡/개×50개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 350㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	1,300W×2,400L×6,900H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022