사 업 장 명	유한회사 엘엔씨코팅	송 풍 기	140㎥/분×250㎜Aq×30HP
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡 착 제 량	2.7㎥×0.5g/㎥×103kg/g = 1,350kg
		흡착제교환주기	6개월/회 (교체방법:일괄교체)
형식 및 용량	140㎥/min	공 사 기 간	2023. . . ~ 2023. . .
규 격	1,840W × 2,450L× 1,810H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022

사 업 장 명	유한회사 엘엔씨코팅	송 풍 기	140㎥/분×300㎜Aq×20HP
시 설 명	여과집진시설	여과포면적	108㎡=3.6㎡/개×30개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0mmAq ~ 300mmAq
형식 및 용량	140㎥/min	공 사 기 간	2023. . . ~ 2023. . .
규 격	1,300W × 1,870L × 6,466H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022