사 업 장 명	엘지마그나 이파워트레인(주)	송 풍 기	45CMM × 230㎜Aq × 5HP(3.7㎾)
시 설 명	흡수에의한시설 (SCRUBBER)	순 환 펌 프	45㎥/min x 15mH x 1.5KW
		순환수 교체주기	14일/회
형식 및 용량	흡수식 충전탑 45㎥/min	공 사 기 간	2023. 12. ~ 2024. 01.
규 격	800W x 800L x 2200H	방지시설업체명	㈜덕성그린텍
설계 및 시공자	㈜덕성그린텍 연락처 T)032-568-5077 DUCK SEONG GREEN TECH CO., LTD.

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.