사업장명	㈜브이샘	송 풍 기	20CMM×270mmAq×3HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	11.76㎡=0.735㎡/개×16개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 20㎥/min	공사기간	2024. . ~ 2024. .
규 격	1,030W×1,000L×1,865H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022