사 업 장 명	남일상사	송 풍 기	148CMM×240mmAQ×11.0KW
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	45㎡=2.15㎡/개×24EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 148.0m3/min	공 사 기 간	2020. 09. ~ 2020. 09.
규 격	1,700L×900W×1,810H	방지시설업체명	삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : 삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

사 업 장 명	남일상사	송 풍 기	100CMM×200mmAQ×7.5KW
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	45㎡=2.15㎡/개×24EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 100m3/min	공 사 기 간	2020. 09. ~ 2020. 09.
규 격	1,700L×900W×1,795H	방지시설업체명	삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : 삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402