사 업 장 명	㈜와이피씨	송 풍 기	50CMM×250mmAq×5HP
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	42.5㎡ = 1.18㎡/개 × 36개
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	50㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 50㎥/min	공 사 기 간	2020. . ~ 2020. .
규 격	1,589W × 1,649L × 6,023H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022