사 업 장 명	이오에스(주)	송 풍 기	1400㎥/min×340㎜Aq×175HP
시 설 명	흡수에 의한시설	순환펌프	2.8㎥/min×15mH×25HP
		순환수교체주기	7일/회
형식 및 용량	WET SCRUBBER 1400㎥/min	공 사 기 간	2020. 12. ~ 2021. 1.
규 격	Φ5,000 × 7,000H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	(주)극동이씨티 / 연락처 032-578-2175~6