사 업 장 명	한밭산업(주)	송 풍 기	500CMM×300mmAq×45kW
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	396.9㎡ = 8.1㎡/개 × 49개
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	50㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Cartridge Type 500㎥/min	공 사 기 간	2021. . ~ 2021. .
규 격	2,200W × 2,200L × 7,380H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022