사 업 장 명	㈜ 비에스큐	송 풍 기	60CMM×240mmAq×3.75KW
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	22.5m2 (Ø145×500L×12개)
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	10㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Cartridge Type 60m3/min	공 사 기 간	2021. . . ~ 2021. . .
규 격	920mW×970mL×1,710mH	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022