사 업 장 명	㈜현대로라	송 풍 기	55㎥/min×230㎜Aq×5HP
시 설 명	흡착에의한시설 (A/C TOWER)	흡 착 제 량	1.83㎡×0.5mH×500㎏/㎥
형식 및 용량	A/C Tower 55㎥/min	흡착제교환주기	68일/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2021. . ~ 2021. .
규 격	1.57mL× 1.17mW × 2.13mH	방지시설업체명	(주)그린이엔테크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-822-7321)