사 업 장 명	(주) 엘더스테크	송 풍 기	58CMMx180mmAqx5.5kW
시 설 명	방-1)흡착에 의한 시설 (A/C TOWER)	흡 착 제 량	3.34㎡x0.3mx0.5g/㎥x103㎏/g =500㎏
형식 및 용량	A/C TOWER, 58㎥/min	흡착제 교환주기	6개월/회
		공 사 기 간	2021.04. ~ 2021.05.
규 격	1,640L x 900W x 2,200H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	(주) 엘더스테크	송 풍 기	58CMMx180mmAqx5.5kW
시 설 명	방-2)흡착에 의한 시설 (A/C TOWER)	흡 착 제 량	3.34㎡x0.3mx0.5g/㎥x103㎏/g =500㎏
형식 및 용량	A/C TOWER, 58㎥/min	흡착제 교환주기	6개월/회
		공 사 기 간	2021.04. ~ 2021.05.
규 격	1,640L x 900W x 2,200H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.