사업장명	(주)티엔에스코프레이션	송 풍 기	15CMM×230mmAq×1.5kW
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡착제량	680L×740W×500H×1단 =125kg
		흡착제교환주기	4개월/회
형식및용량	A/C Tower 15㎥/분	공사기간	2021. . . ~ 2021. . .
규 격	680L×740W×1,170H	방지시설업체명	(주)메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : (주)메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022