사 업 장 명	한국울트라㈜	송 풍 기	700㎥/min×250mmAq×75HP
시 설 명	흡수에 의한 시설 (WET SCRUBBER)	순 환 펌 프	1.2㎥/min×17mH×10HP×2식
		순환수교체주기	15일/회
형식 및 용량	상향류식 700㎥/min	공 사 기 간	2021. 05. . ~ 2021. 06. .
규 격	∅3,500 × 5,500mmH	방지시설업체명	(주)금영이엔텍
설계 및 시공자	설계 : ㈜금영이엔텍 담당자 김병혁 / TEL : 032 - 864 - 1103 시공 : ㈜금영이엔텍 담당자 김병혁 / TEL : 032 - 864 - 1103
이 시설은 국비•인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -