사 업 장 명	㈜원알로이	송 풍 기	1,000CMM×350mmAq×125HP
시 설 명	(2차)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	727.7㎡ = 1.47㎡/개×495개
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	80㎜Aq ~ 150㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 1,000㎥/min	공 사 기 간	2014.12.13. ~ 2014.12.29.
규 격	2,440W×3,335L×8,380H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022