사업장명	㈜에몬스가구	송풍기	240CMM×350mmAq×37kW
시설명	(1차)선택적비촉매환원시설(SNCR) (2차)원심력집진시설(MULTI CYCLONE) (3차)여과집진시설(BAG FILTER)	여과포 면적	∅156×3M×144개 (211.6㎡)
		여과포 재질	G/T Coating
		차압계 운영범위	100mmAq ~ 150mmAq
형식 및 용량	Air Pulse Type 240㎥/min	공사기간	2016. 7. ~ 2016. 8. 2018. . ~ 2018. .
규격	3.0mW×3.6mL×8.0mH	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : 032-578-2022