사업장명	월드산업	송풍기	25CMM×230mmAq×1.5kW
시설명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	20.2㎡=1.44㎡/개×14개
		여과포 재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	진동형 Shaking Type 25㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규격	720W×720L×1,610H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022