사업장명	㈜인천테크
시 설 명	원심력집진시설
형식및용량	550㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	∅2,300×6,800H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	㈜인천테크
시 설 명	원심력집진시설
형식및용량	550㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	∅2,300×6,800H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022

사업장명	㈜인천테크	송 풍 기	1,100CMM×500mmAq×240HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	839.0㎡=1.52㎡/개×552개
		여과포재질	NOMEX
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 1,100㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	2,930W×11,580L×8,285H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022