사업장명	장원산업(주)		송풍기	600m3/min × 300mmAq × 75HP
시설명	여과집진시설		여과포 개수	112EA
			여과포 재질	Polyester
			여과포 규격	∅200 × 3,000L
			차압계 운영범위	0mmAq ~ 300mmAq
용량	600m3/min		공사기간	2023. . . ~ 2023. . .
규격	5,580W × 2,050L × 8,200H		환경전문공사업체명	(주)메트로엔지니어링
설계 및 시공자	(주)메트로엔지니어링 / ☏ 032-578-2022
이시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -