사 업 장 명	광진수지(주)	송 풍 기	-
시 설 명	(1차) 흡수에의한시설	순 환 펌 프	2.0CMM×15mH×15HP
		순환수교체주기	6일/회
형식 및 용량	Packed Tower 500㎥/min	공 사 기 간	2023. 07. .~ 2023. 08 .
규 격	∅3,200 × 5,500H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	광진수지(주)	송 풍 기	500CMM×300㎜Aq×60HP
시 설 명	(2차) 흡수에의한시설	순 환 펌 프	2.0CMM×15mH×15HP
		순환수교체주기	6일/회
형식 및 용량	Packed Tower 500㎥/min	공 사 기 간	2023. 07. .~ 2023. 08 .
규 격	∅3,200 × 5,500H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.