사업장명	강원산업	송 풍 기	800CMM×220mmAq×75HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	720㎡=7.2㎡/개×100개
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	AIR PULSE TYPE 800㎥/min	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규 격	3,048W×4,148L×8,700H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022