사업장명	제일금속		송풍기	120㎥/min × 200mmAq × 7.5kw
시설명	흡수에의한시설 (WET SCRUBBER)		순환펌프	0.24㎥/min × 18mH × 2.2kw
			순환수 교체주기	10일/회
용량	120㎥/min		공사기간	2023.10. ∼ 2023.11.
규격	ø1,300 × 5,000H		방지시설 업체명	㈜극동이씨티
설계 및 시공자	㈜극동이씨티 / ☏ 032)578-2175~6
이 시설은 국비•인천광역시 남동구 보조금을 지원받아 건립하였습니다. - 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업-