사업장명	서문솔루션	송풍기	500㎥/분×250mmAq×50HP
시설명	흡착에 의한 시설	흡착제량	8.34㎡× 0.4mH × 500kg/㎥ (4,170㎏)
		흡착제 교환주기	6개월/회
		차압계 운영범위	0mmAq~300mmAq
용량	500㎥/분	공사기간	2023.10 ~ 2024.01
규격	2,900W×5,300L×3,665H	환경전문공사업체명	(주)덕성그린텍
설계 및 시공자	송 재 종 부장 / ☏ 032-623-5070
이 시설은 국비·인천광역시·부평구 보조금을 지원받아 건립하였습니다. 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 -