사 업 장 명	㈜명진커넥터	송 풍 기	800㎥/분 × 220㎜Aq × 55kW
시 설 명	흡수에의한시설	순환펌프	1.8㎥/min × 15mH × 15kW ×2set
형식 및 용량	SCRUBBER 800㎥/min	순환수교체주기	1회/월
		공 사 기 간	2024. . . ~ 2024. . .
규 격	∅3,800 × 6,400H	방지시설업체명
설계 및 시공자	㈜서강엔지니어링 / 연락처: (032) 466-3418